|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ** **KAYNAK, KESİM, KAPLAMA İŞLERİ KONTROL LİSTESİ (İLGİLİ BİRİMLER)** | **Tarih** | **Kontrol Listesi** | **KL - 38** |
| **..…/..……./ 20..** |
| **S.NO** | **TEHLİKE/SORUN** | **EVET** | **HAYIR** | **GEREKLİ****DEĞİL** | **AÇIKLAMALAR** |
| 38.01 | Kaynak, kesim ve pirinçle kaplama sırasında ortaya çıkan tehlikelere maruz kalabilecek personel ve öğrenciler korunmak için (göz ve yüz koruyucusu, eldiven, önlük ve gaz maskesi gibi) kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu? |  |  |  |  |
| 38.02 | Kaynak ve kesim işleminin yapıldığı yerde yeterli havalandırma var mı? |  |  |  |  |
| 38.03 | Kaynak alanları yakın mesafede çalışanları korumak için paravan ile ayrılmış mı? |  |  |  |  |
| 38.04 | Acil durumlarda kullanmak için uygun yangın söndürücüler var mı? |  |  |  |  |
| 38.05 | Kaynak yapılacak ya da kesilecek cisim hareket ettirilemediğinde ve yangın tehlikesi olduğunda, ısı, curuf ve kıvılcımı önlemek için siper kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 38.06 | Sıcak bir işlem başlamadan önce kullanılmış davlumbazlar, variller, tanklar ve diğer kaplar parlayıcı, patlayıcı, ve zararlı gaz üretebilecek hiçbir madde kalmayacak şekilde temizleniyor mu? |  |  |  |  |
| 38.07 | Sıkıştırılmış gaz tüpleri, valfler, bağlantılar, regülatörler, hortumlar; yağdan ve yağlı maddelerden arındırılmış mı? |  |  |  |  |
| 38.08 | Sıkıştırılmış gaz tüpleri, valfler, bağlantılar, regülatörler, hortumlar gözle görülebilen arıza ve kusurlara karşı düzenli olarak denetleniyor mu? |  |  |  |  |
| 38.09 | Elektrot uçları; yıpranma ve hasara karşı sıklıkla denetleniyor mu? |  |  |  |  |
| 38.1 | Boşalmış ve kullanılmayan kaynak tüpleri tecrit ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 38.11 | Dolu tüpler için uygun yer ayrılmış mı? |  |  |  |  |
| 38.12 | Tüplerin düşmesini önlemek için muhafaza kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 38.13 | Kaynak cinsine göre uygun söndürücü bulunuyor mu? |  |  |  |  |
| 38.14 | Güvenlik araçları düzenli olarak kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 38.15 | Elektrik kaynak makinalarının kontrolü yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 38.16 | Asetilen ve oksijen tüpleri muhafaza altında mı? |  |  |  |  |
| 38.17 | Karpit depoları uygun özellikte mi? |  |  |  |  |
| 38.18 | Asetilen kazanları uygun şekilde muhafaza ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 38.19 | Asetilen kazanlarının rutin kontrolleri yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 38.2 | Kaynak elemanlarının düzenli kontrolü yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 38.21 | Kaynak ışınlarının göze zarar vermesi durumunda yapılacaklarkonusunda bilgi veriliyor mu? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **NOT:** | **Bu listeye ekleme veya çıkarma yapılabilir.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| İşveren Vek. (Dekan,YO/MYO/ENS/BR Müd.) |
| İmza |