|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLAR KONTROL LİSTESİ (TÜM BİRİMLER)** | **Tarih** | **Kontrol Listesi** | **KL - 28** |
| **..…/..……./ 20..** |
| **S.NO** | **TEHLİKE/SORUN** | **EVET** | **HAYIR** | **GEREKLİ****DEĞİL** | **AÇIKLAMALAR** |
| 28.01 | Emniyetli çalışma sınırları dışındaki basınç düzeylerinde gereken emniyet ventilleri-yedekleri çalışır durumda mı? |  |  |  |  |
| 28.02 | Kullanılan malzemeler (tank, boru, ekleme parçaları, açma kapama elemanları, göstergeler ve şalterler) çalışma basıncına uygun mu? |  |  |  |  |
| 28.03 | İmalatçı firma adı, kazan nosu, imalat tarihi ve en yüksek test ve çalışma basıncı bilgilerin olduğu etiket var mı? |  |  |  |  |
| 28.04 | Emniyet ventili ile basınçlı kap arasında herhangi bir açma kapama elemanı olmadığı kontrol edildi mi? |  |  |  |  |
| 28.05 | Periyodik bakım onarım kartı var mı? |  |  |  |  |
| 28.06 | Periyodik bakımları yetkili teknik elemanlar tarafından yapılmış ve rapor düzenlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 28.07 | Basınçlı kapların üzerinde, gerektiğinde içine girmeyi sağlayacak kapak veya el delikleri var mı ve emniyetli şekilde kapatılmış mı? |  |  |  |  |
| 28.08 | Boşaltma ve kontrol kör tapaları var mı? |  |  |  |  |
| 28.09 | İçi su dolu tank ve depolarda donmaya karşı önlem alınmış mı? |  |  |  |  |
| 28.10 | Basınçlı hava tanklarında içinde biriken su, yağ ve pislik dışarı atılması için boşaltma muslukları günlük açılarak boşaltılıyor mu? |  |  |  |  |
| 28.11 | Boru tesisatları, açma kapama elemanları ve izolasyonlar periyodik olarak kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 28.12 | Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) var mı? |  |  |  |  |
| 28.13 | Hava kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanmış mı? (patlayıcı, zararlı ve zehirli gaz, duman ve toz emilmesi önlenmiş mi?) |  |  |  |  |
| 28.14 | Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulması sağlanmış mı? |  |  |  |  |
| 28.15 | Kompresör kullanma talimatı var mı? |  |  |  |  |
| 28.16 | Kompresör sorumlusu kişi belirtilmiş mi? |  |  |  |  |
| 28.17 | Bakım kartı var mı? |  |  |  |  |
| 28.18 | Kompresör çalışma alanının dışında mı? |  |  |  |  |
| 28.19 | Basınçlı kazanların atölye dışında uygun koruma yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 28.20 | Elektrikli kompresörlerin elektrik bağlantıları düzenli kontrolediliyor mu? |  |  |  |  |
| 28.21 | Kompresör için uygun yağ seçilmiş mi? |  |  |  |  |
| 28.22 | Kompresör tankı, gövdesi korozyona karşı dayanıklı mı? |  |  |  |  |
| 28.23 | Kullanılan yağ oksidasyona karşı direnci artırıcı özellikte mi? |  |  |  |  |
| 28.24 | Seperatör elemanı her yıl düzenli olarak değiştiriliyor mu? |  |  |  |  |
| 28.25 | Motor kayışı düzenli olarak değiştiriliyor mu? |  |  |  |  |
| 28.26 | Soğutma radyatörünün bakımı düzenli olarak yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **NOT:** | **Bu listeye ekleme veya çıkarma yapılabilir.** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| İşveren Vek. (Dekan,YO/MYO/ENS/BR Müd.) |
| İmza |