|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAK/YO/MYO/ENS/BR ORTAK KULLANIM ALANLARI GENEL KONTROL LİSTESİ (**TÜM BİRİMLER**)** | **Tarih** | **Kontrol Listesi** | **KL-01** |
| **..…/.…./ 20…** |
| **S.NO** | **TEHLİKE/SORUN** | **EVET** | **HAYIR** | **GEREKLİ****DEĞİL** | **AÇIKLAMALAR** |
| 1.01 | Havalandırmaya ihtiyaç olan yerlerde pencereler açılabiliyormu? |  |  |  |  |
| 1.02 | Pencere açıldığında yaralanma ve düşme riski mevcutsa,açıklık 100 mm ile sınırlandırılmış mı? |  |  |  |  |
| 1.03 | Güvenlik açısından cam kapılar, camlı bölümler vs. kırılmaya karşı değerlendirildi ve önlem alınmış mı? |  |  |  |  |
| 1.04 | İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geri dönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi? |  |  |  |  |
| 1.05 | Bariyerler, zincirler, pervazlar vs. takılıp düşmeyi engellemekiçin açıkça işaretlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 1.06 | Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmış mı? |  |  |  |  |
| 1.07 | Okul saatleri dışında alarm durumu için bir prosedürbelirlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 1.08 | Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedürbelirlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 1.09 | Yer değişikliği olduğunda radyatör, sıcak su boruları gözönünde bulunduruluyor mu? |  |  |  |  |
| 1.10 | İlan panoları hazırlanmış mı? |  |  |  |  |
| 1.11 | Panolardaki duyurular güncel tutulmuş mu? |  |  |  |  |
| 1.13 | İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişimsağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi? |  |  |  |  |
| 1.14 | İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu? |  |  |  |  |
| 1.15 | Koridorlar, geçiş yolları gibi insan trafiğinin yoğun olduğuyerlerde geçişi engelleyecek malzemelerden arındırılmış mı? |  |  |  |  |
| 1.16 | Elektrik kabloları, bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması (düşme vb) önlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 1.17 | Kayma ve düşmeye karşı zeminler uygun malzemelerdenyapılmış mı? |  |  |  |  |
| 1.18 | Elektrik kesintilerinde geçici olarak aydınlatma sağlayabilecekekipman hazır durumda mı? |  |  |  |  |
| 1.19 | Merdiven tırabzanları tam ve devamlı mı? |  |  |  |  |
| 1.20 | Tırabzanlar standartlara uygun mu? |  |  |  |  |
| 1.21 | Merdivenlerde basamaklar eşit genişlikte mi? |  |  |  |  |
| 1.22 | Merdivenlerde rıhtlar (dikey yükseklik) eşit yükseklikte mi? |  |  |  |  |
| 1.23 | Basamak geçişlerinde ve aralarda engel oluşturacak şekilde istiflenmiş malzemeler varsa kaldırılmış mı? |  |  |  |  |
| 1.24 | Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb) |  |  |  |  |
| 1.25 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecekekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 1.26 | Çalışan bayan sayısı 100 den fazla ise Emzirme Odası tahsisedilmiş mi? |  |  |  |  |
| 1.27 | Aktif araçlar, bina hava girişlerinden yeterince uzakta mı? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **NOT:** | **Bu listeye ekleme veya çıkarma yapılabilir.** |  |  |  |  |
| **ÖNERİLER** |  |  |  |  |
| \* Yeterli havalandırma teçhiz edin. |  |  |  |  |
| \* Yüksek riskli bölgelerde bulunan camlı kapıları korumaya alın veyakırılmayan malzeme ile ikame edin. |  |  |  |  |
| \* Yeterli sayıda çöp bidonunu atık türüne göre temin ve tesis edin. |  |  |  |  |
| \* Değişiklikleri, sağlık güvenlik duyurularını, sağlık güvenlik politikasınıgüncel tutun. |  |  |  |  |
| \* Basamak, merdiven ve tırabzanlarda bir örneklik ve süreklilik sağlayın. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| İşveren Vek. (Dekan,YO/MYO/ENS/BR Müd.) |
| İmza |