|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ** **EL ALETLERİ VE EKİPMANLARI KONTROL LİSTESİ (İLGİLİ BİRİMLER)** | | **Tarih** | | **Kontrol Listesi** | **KL - 34** |
| **..…/..……./ 20..** | |
| **S.NO** | **TEHLİKE/SORUN** | **EVET** | **HAYIR** | **GEREKLİ**  **DEĞİL** | **AÇIKLAMALAR** |
| 34.01 | Tüm alet ve ekipmanlar sağlıklı ve kullanılır durumda mı? |  |  |  |  |
| 34.02 | Kullanılan alet ve ekipman yapılan işe uygun mu? |  |  |  |  |
| 34.03 | Keski gibi aletler gerektikçe onarılıyor veya yenileniyor mu? |  |  |  |  |
| 34.04 | Aletlerin sapları hasarsız ve baş ile bağlantısı sağlam mı? |  |  |  |  |
| 34.05 | Aletlerin kesici kısımları işlevini yerine getirecek keskinlikte  mi? |  |  |  |  |
| 34.06 | Sivri ve kesici aletler koruyucu kılıf içerisinde mi taşınıyor? |  |  |  |  |
| 34.07 | Kullanılan el aletleri el ergonomisine uygun ve kullanımı rahat  mı? |  |  |  |  |
| 34.08 | El aletlerinin periyodik olarak kontrolü ve bakımı yapılıyor  mu? |  |  |  |  |
| 34.09 | İşlem yapılacak malzemeler emniyetle sabitleniyor mu? |  |  |  |  |
| 34.10 | Kesme ve taşlama aletlerinin koruyucu başlıkları var mı? |  |  |  |  |
| 34.11 | El aletleri kullanıldıktan sonra muhafaza edildikleri yerlerine  konuluyor mu? |  |  |  |  |
| 34.12 | El aletleri imalatçının kullanma kılavuzunda belirttiği gibi kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 34.13 | İlk kullanım öncesi el aletleri ile ilgili kullanıcılara eğitim  veriliyor mu? |  |  |  |  |
| 34.14 | El aletlerinin kullanımı sırasında gerekli KKD kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 34.15 | Basınçlı çivi ve çakma zımba gibi el aletleri kullanılırken  gereken koruyucu tedbirler alınıyor mu? |  |  |  |  |
| 34.16 | Çekiç, tokmak gibi vurma aletlerinin emniyet kaması var mı? |  |  |  |  |
| 34.17 | Çekiç, tokmak gibi vurma aletlerinin köşeleri düzgün mü? |  |  |  |  |
| 34.18 | Vurma aletlerinin sapları düzgün mü? |  |  |  |  |
| 34.19 | Ölçme aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 34.20 | Ölçme aletlerinin düzenli olarak bakımı yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 34.21 | Pense saplarının izolasyonu var mı, ağızları düzgün mü? |  |  |  |  |
| 34.22 | Kırık, çatlak, aşınmış olan el aletleri yenisiyle değiştiriliyor  mu? |  |  |  |  |
| 34.23 | Kırık, çatlak, aşınmış olan el aletleri ayrı muhafaza ediliyor  mu? |  |  |  |  |
| 34.24 | Tüm el aletleri kayıtları (günlük kontrol) tutuluyor mu? |  |  |  |  |
| 34.25 | Takımhanelerde sorumlu bir kişi bulunduruluyor mu?  (Nöbetçi) |  |  |  |  |
| **NOT:** | **Bu listeye ekleme veya çıkarma yapılabilir.** |  |  |  |  |
| **ÖNERİLER** | |  |  |  |  |
| \* İşe uygun alet kullanın. Farklı işlerde aynı aletlerin kullanımını  yasaklayın. | |  |  |  |  |
| \* Koruyucu toplu korunma tedbirlerinde (makina koruyucuları, kapak gibi) teknik uygunluk, kullanılan aletlerde standartlar ve teknik uygunluğu arayın. | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| İşveren Vek. (Dekan,YO/MYO/ENS/BR Müd.) |
| İmza |