|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINIFLAR (…NOLU DERSLİK/SINIF) KONTROL LİSTESİ (TÜM AKADEMİK BİRİMLER)** | | **Tarih** | | **Kontrol Listesi** | **KL-06** |
| **..…/..……./ 20..** | |
| **S.NO** | **TEHLİKE/SORUN** | **EVET** | **HAYIR** | **GEREKLİ**  **DEĞİL** | **AÇIKLAMALAR** |
| 6.01 | Zemin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 6.02 | Aydınlatma ve ısıtma sistemi yeterli mi? |  |  |  |  |
| 6.03 | Acil durum alarmı ve acil çıkış levhaları asılmış mı? |  |  |  |  |
| 6.04 | Elektrik prizleri korumalı mı? |  |  |  |  |
| 6.05 | TV, bilgisayar ve projeksiyon gibi elektrikli cihazlar için güvenlik önlemleri alınmış mı? |  |  |  |  |
| 6.06 | Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı mı? |  |  |  |  |
| 6.07 | Duyuru panosu asılı mı? |  |  |  |  |
| 6.08 | Havalandırma yeterli mi? |  |  |  |  |
| 6.09 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 6.10 | Sınıf kapıları acil çıkışlar için uygun mu? |  |  |  |  |
| 6.11 | Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı? |  |  |  |  |
| 6.12 | Pencereler açıldığında yaralanma ve düşme tehlikesi mevcutsa açıklık 100 mm ile sınırlandırılmış mı? |  |  |  |  |
| 6.13 |  |  |  |  |  |
| 6.14 |  |  |  |  |  |
| 6.15 |  |  |  |  |  |
| 6.16 |  |  |  |  |  |
| 6.17 |  |  |  |  |  |
| 6.18 |  |  |  |  |  |
| 6.19 |  |  |  |  |  |
| 6.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **NOT:** | **Bu listeye ekleme veya çıkarma yapılabilir.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| İşveren Vek. (Dekan,YO/MYO/ENS/BR Müd.) |
| İmza |